**INSERT 70 V**

****

**Rozměry** v x š x h(mm ) **690 x 550 x 450**

**Výkon** kW **9**

**Váha** kg  **145**

**Průměr kouřovodu** mm **160**

**Otvírání dveří pravé/levé**

**Sekundární spalování ano**

**Přívod externího vzduchu ano**

**Komínová klapka ano**

**Ventilátory rozvodu vzduchu ano**

**Vývody na rozvod tepla ano**

**Vhodné na přestavbu klasických krbů**

**Materiál litina**