**INSERT 60 V**

 ****

**Rozměry** v x š x h(mm ) **590 x 500 x 440**

**Výkon** kW **7**

**Váha** kg  **117**

**Průměr kouřovodu** mm **160**

**Otvírání dveří pravé/levé**

**Sekundární spalování ano**

**Přívod externího vzduchu ano**

**Komínová klapka ano**

**Ventilátory rozvodu vzduchu ano**

**Vývody na rozvod tepla ano**

**Vhodné na přestavbu klasických krbů**

**Materiál litina**