**Ceník samonosné brány typ Domenica 400**

**Samonosná brána v povrchové úpravě žárový zinek**

|  |
| --- |
| **šířka vjezdu mezi sloupky** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **výška rámu brány od nuly** | **do  3000**  **mm** | **3001-**  **3500 mm** | **3501-**  **4000 mm** | **4001-**  **4500 mm** | **4501-**  **5000 mm** | **5001-**  **5500 mm** | **5501-**  **6000 mm** |
| **do 1000mm** | **17100** | **17775** | **18450** | **19125** | **19800** | **21375** | **24000** |
| **1001-1250mm** | **17400** | **18150** | **18750** | **19350** | **20250** | **21750** | **24450** |
| **1251-1500mm** | **17775** | **18450** | **19050** | **19650** | **20700** | **22200** | **24825** |
| **1501-1750mm** | **18150** | **18750** | **19350** | **20025** | **21150** | **22650** | **25350** |
| **1751-2000mm** | **18450** | **19050** | **19950** | **20250** | **21600** | **23100** | **25875** |

Samonosná brána se skládá ze základního jackelového rámu 60/40 na nosném profilu (70/70), 2 vozíků , sloupku zadního vedení 100/100 2ks rolny zadního vedení.

 Západový zámek včetně konzole a montáže.............................1 500.- Kč

* Barva dle stupnice RAL na žárový zinek...................................   650.-Kč/m²
* Barva pouze v základovém nátěru (bez žár.zinku)...................   -10% z ceny
* Jackelové žebrování 25/25 s osovou vzdáleností cca 120mm..... + 25% -35% z ceny
* Brána s výplní v kovářském provedení.......cca    + 60-70% z ceny dle výběru prvků